OS HW1 shmctl

404410030 資工三 鄭光宇

編譯：

make

(在 csie0.cs.ccu.edu.tw/csie1.cs.ccu.edu.tw/linux.cs.ccu.edu.tw 都可以編譯，因為有條件編譯)


執行：

./hw1 SHM\_ID

(輸入一個參數，代表 Shared Memory 的 id)

Shared Memory id 可以用 ipcs –m 查看

程式預覽：



工具：

編譯完後，會有一個 “server” 執行檔，直接執行來取得新的 Shared Memory，

Shared Memory ID 會直接顯示在螢幕上。